Príloha č. 1 k Zmluve na odpredaj hnuteľného majetku

**Zoznam súboru archívnych posuvných regálov**



**Podrobná špecifikácia**

Výrobca: KOVALSYSTEMS

Typ: EK7500

Technické parametre regálov:

Dve oddelené sady posuvných regálov, pričom každá sada má samostatne vybudované vodiace drážky.  Obidve sady regálov sú umiestnené v jednej miestnosti. Každá sada obsahuje 20 samostatných posuvných regálov, každý posuvný regál je rozdelený vertikálne na štyri polia, každé pole obsahuje 20 políc na ukladanie spisov.

1. Sada regálov:
* Počet regálov spolu 20 ks
* šírka jedeného posuvného regálu 0,62 m
* dĺžka jedeného posuvného regálu 40 4,21 m
* nosnosť jednej police 40 kg/bm
* počet polí v 1 posuvnom regály 4
* počet políc v 1 poli posuvného regálu 20 ks
* celková nosnosť samostatného posuvného regálu je 6400 kg

1. Sada regálov:
* Počet regálov spolu 20 ks
* šírka jedeného posuvného regálu 0,62 m
* dĺžka jedeného posuvného regálu 40 4,21 m
* nosnosť jednej police 40 kg/bm
* počet polí v 1 posuvnom regály 4
* počet políc v 1 poli posuvného regálu 20 ks
* celková nosnosť samostatného posuvného regálu je 6400 kg

**Fotodokumentácia**

